**Věc: Žádost o vysvětlení k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Blešno“**

**Dotaz č. 1**

V příloze „Priloha\_ZD\_3\_TECHNICKE\_POZADAVKY\_NA\_SVITIDLA“ je uveden požadavek na náklon svítidla -20° až 0° na výložníku a 0° až 20° na dříku.

Za předpokladu, že dle světelně technických výpočtů vyjde potřebný náklon svítidla menší než +20° (větší než -20°), např. +10° (-10°), bude zadavatel i přesto trvat na požadavku, aby svítidlo umožňovalo náklon +20° (-20°)? Svítidla použitá ve vzorových výpočtech rovněž umožňují náklon pouze +10°(-10°).

**Dotaz č. 2**

V příloze „Priloha\_ZD\_3\_TECHNICKE\_POZADAVKY\_NA\_SVITIDLA“ je uveden požadavek „Svítidlo bude dodáno v barevném provedení (povrchová úprava) GRIS 900 SABLE (AKZO NOBEL)“.

Prosíme o udání adekvátního barevného odstínu ve stupnici RAL.

**Dotaz č. 3**

V článku VII. 20 návrh smlouvy o dílo uvádíte povinnost pojištění odpovědnosti za škodu v min. výši 2 mil Kč, kopii smlouvy předložit nejpozději ke dni předání staveniště, které je v rozporu s článku 6 ZD, kde je požadováno 3 000 000 Kč a předložení originálů či úředně ověřené kopie smlouvy před podpisem smlouvy vč. dokladu o zaplacení pojistné částky.

Prosíme zadavatele o upřesnění.

**Dotaz č. 4**

V článku X .1 návrhu smlouvy o dílo uvádíte hodnotu 0,1%, která je v rozporu s hodnotou uvedenou v článku 6 ZD, kde uvádíte 0,01%.

Prosíme zadavatele o upřesnění.

**Dotaz č. 5**

V článku VIII.4 návrhu smlouvy o dílo uvádíte, že nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace 4 paré, rozpor mezi článkem 6 ZD, kde uvádíte 2 paré.

Prosíme zadavatele o upřesnění.

**Dotaz č. 6**

Uchazeč žádá o doplnění podkladů:

Situace, projekt pro územní rozhodnutí a schéma nové výzbroje v rozvaděči.

**Dotaz č. 7**

Uchazeč žádá o informaci z jakého důvody jsou v TZ a VV nestandardní hliníkové stožáry, které májí horší dostupnost, vyšší cenou a nižší mechanickou odolnost.

Je možné tyto stožáry nahradit standardními ocelovými stožáry.

**Dotaz č. 8**

Uchazeč má za to, že není možné ocenit položku vícepráce. Konkrétně položky „Vícepráce spojené s přítomností nadzemního vedení samonosných optických kabelů/vláken (funkčnost a průjezdní profil musejí být zachovány dle stáv. stavu), komunikace s provozovatelem“.

Práce které budou vykonány nad rámec přiloženého VV, budou počítány jako více práce. Tyto práce není možné zohlednit v aktuálním VV.