**MINIMÁLNÍ ZÁVAZNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY**

**„PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ V OBCI BLEŠNO“**

**část 1 – KOMPOSTÉRY**

**veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název účastníka zadávacího řízení:**  (obchodní firma nebo název) |  | |
| Sídlo/místo podnikání: |  | |
| IČ / DIČ |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem/za účastníka zadávacího řízení: |  | |

**Výše uvedený účastník zadávacího řízení tímto čestně prohlašuje, že jím nabízený předmět plnění splňuje minimálně technické požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. V níže uvedené tabulce účastník zadávacího řízení uvádí splnění těchto jednotlivých parametrů.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technické parametry DOMÁCÍCH KOMPOSTERŮ** | | | |
| **Požadovaný parametr** | **Hodnota** |  | **Splnění** |
| Objem | 1400 - 1600 l |  | ANO/NE |
| Barva | barva zelená/hnědá |  | ANO/NE |
| Rozměry | výška min. 125 cm  průměr podstavy min. 135 cm |  | ANO/NE |
| Materiál | recyklovatelný plast |  | ANO/NE |
| Tloušťka stěny | min. 6 mm |  | ANO/NE |
| Hmotnost | do 35 kg |  | ANO/NE |
| Odolnost | vůči UV záření  vůči povětrnostním vlivům |  | ANO/NE |
| Víko | Uzavíratelné, zajistitelné |  | ANO/NE |
| Vnitřní žebrování, otvory po celém obvodu nebo obdobné technické řešení zajišťující dostatečný přísun vzduchu, dostupnost (možnost otevírání) ze všech stran, pojistky proti samovolnému otevírání. | |  | ANO/NE |
| Možnost dodání náhradních dílů. | |  | ANO/NE |
| Součástí dodávky kompostérů je příručka s informacemi o procesu kompostování a údržbě kompostérů a návod na sestavení. Brožura bude dodána v tištěné podobě (100 ks) a v datové podobě ve formátu pdf. | |  | ANO/NE |

V ……………………………… dne …………………

…………………………………………………………

[Identifikace a podpis

oprávněné osoby dodavatele]